



1. Во входных параметрах сделать возможность выбора старшего ТФ, по которому считаются уровни. И младшего ТФ, по которому будет определяться сигнальный бар.
2. Исходный код предоставить.